***Beszerzési Műszaki leírás***

Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

6782 Mórahalom, Millennium sétány 16.

Az alábbi pályázat keretében lefolytatásra kerülő beszerzési eljárás tekintetében:

„ROHU452. azonosító számú Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 „Joint Employment-Driven Initiative” (JEDI) című projekt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **1.** | **Ásó** | **3** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Kalapácslakkos festéssel |  |
| minimum 140 cm-es max 160 cm-es keményfa nyéllel |  |
| 20-25 cm fejszélesség |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **2.** | **Horoló/kaparó** | **3** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| gyomláláshoz és a talaj fellazításához |  |
| kovácsolt |  |
| fa nyéllel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **3.** | **Gereblye** | **3** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Profi kivitelű, edzett acél fejű gereblye 16 foggal |  |
| min.160 cm-es lakozott fa nyéllel |  |
| 40 cm fejszélesség |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **4.** | **Kapa** | **5** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Kovácsolt kapa |  |
| fa nyéllel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **5.** | **Lapát** | **3** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Európai típusú lapát (1 kg-os fej) |  |
| kalapácslakkos festéssel |  |
| minimum 140 cm-es keményfa nyéllel |  |
| minimum 24 cm fejszélesség |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **6.** | **Digitális mérleg** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| platóméret: 200\*300 mm |  |
| max. 15/30 kg e=d=5/10 gr |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **7.** | **Paletta mérleg** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Teherbírás minimum 2 tonna |  |
| Digitális kijelző |  |
| Villahossz megfeleljen EU raklap szabványnak |  |
| 4 db mérőcella az alvázba építve |  |
| Tára funkcióval rendelkezzen |  |
| Beépített memória |  |
| Darabszámláló funkció |  |
| Túlterhelés riasztás |  |
| Alacsony feszültség jelzése |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **8.** | **Elsősegély felszerelés** | **2** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| A mentőláda megfelel a I. kategória által támasztott követelményeknek: munkahelyek, üzemek részére 30 dolgozóig. |  |
| Szavatosság: Steril kötszerek sterilitásukat 5 évig megőrzik, a sebfertőtlenítő oldat a gyártási dátumtól számított 3 évig használható fel. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **9.** | **Védőcipő (félcipő)** | **10** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Biztonsági bakancs kompozit orrmerevítővel és átszúrás ellen védő kompozit köztalppal |  |
| Csúszásmentes, olajálló PU/PU talp |  |
| Energiaelnyelő sarokrésszel |  |
| Szállítás előtti méretegyeztetéssel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **10.** | **Munkaruha** | **10** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Anyaga: 100% pamut |  |
| kényelmes szabással és magas ellenálló képességgel |  |
| fényvisszavető kiegészítők |  |
| Megerősített térdfolt térdpárna behelyezésére |  |
| Fém cipzárak és patentok, kalapácstartó pánt |  |
| Legalább 4 tartó apró szerszámoknak |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **11.** | **Sapka** | **10** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| anyag: 100% fésült pamut |  |
| baseball típusú sapka, állítható, fémcsatos |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **12.** | **Kesztyű** | **10** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| kötött PES védőkesztyű, félig mártott latex tenyérrel |  |
| duplán mártott, ráncolt felület a biztos fogás érdekében |  |
| rugalmas mandzsettával |  |
| nagyobb igénybevételre is alkalmas |  |
| EU szabványnak feleljen meg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **13.** | **Légzésvédő szelepes maszk** | **10** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Prémium minőségű FFP3-as osztálynak megfelelő, puha kialakítású, szelepes légzésvédő maszk, amely maximális védelmet nyújt a mérgező, és egészségre káros porok, aeroszolok, füstök ellen. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **14.** | **6 kg-os porral oltó** | **2** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| **Oltási teljesítmény: 43A 233B C** |  |
| **Oltóanyag-egység: 12/15** |  |
| Szabvány EN 3-7:2004 |  |
| Oltóanyag: 6 kg ABC por |  |
| Hajtóanyag: Nitrogén |  |
| Szélesség: 160 mm |  |
| Magasság: 495 mm |  |
| Teljes tömeg: 9,5 kg |  |
| Működési hőmérséklet tartomány: -30° C-tól +60° C-ig |  |
| Üzemi nyomás: minimum 15 bar |  |
| Próba nyomás: 27 bar |  |
| **Élettartam: MINIMUM 15 év** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **15.** | **Melegvizes magasnyomású eszközmosó** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| 4 pólusú, vízhűtéses motorral rendelkezzen |  |
| Ergonómikus Easy Press pisztoly |  |
| nagy, legalább 25 l gázolajtartály |  |
| töltésszint visszajelző |  |
| SDS soft rezgéscsillapító rendszer |  |
| |  |  | | --- | --- | | Átfolyási sebesség (Vízszállítás (l/h)) | 300 - 800 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **16.** | **Vegyszer és eszköztároló mobil konténer** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| · belső méretek (válaszfal nélkül): legalább :5800× 2000 × 2000 mm |  |
| tömeg: minimum 1800 kg |  |
| rendelkezzen hőszigeteléssel |  |
| rendelkezzen legalább 2 ablak panellel |  |
| rendelkezzen legalább 1 ajtó panellel |  |
| rendelkezzen legalább 80 l-es bojlerral |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **17.** | **Búvár szivattyú** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| nyomás min. 700L/7,7 bar |  |
| 10 lapátos |  |
| min. 12 kW/400 V |  |
| olajhűtéses |  |
| direktindítású |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **18.** | **GPS alapú területmérő** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| **A GPS alapú területmérő könnyen kezelhető, kompakt készülék magyar nyelvű menüvel** |  |
| **- 1% körüli pontosság területmérésnél, mely a földalapú támogatásokhoz is megfelel** |  |
| **- A GPS alapú területmérővel szabálytalan alakú táblák is felmérhetők, folyamatosan rögzíti a táblahatárt** |  |
| **- A területmérő beépített konvertáló programot is tartalmaz, válthat az EOV és a WGS84 koordináta rendszerek között! - A táblaadatok shape (.SHP) és Google Earth (.KML) formátumban is exportálhatók, műholdképen megtekinthetők** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| **19.** | **M-10 rekesz palántásláda** | **200** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó/származási hely: | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Hosszúság: 60 cm  Szélesség: 40 cm  Magasság: 15 cm |  |
|  |  |
| Terhelhetőség max. 10 kg |  |
| Tárasúly: 1,2 kg |  |