***Beszerzési Műszaki leírás***

Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

6782 Mórahalom, Millennium sétány 16.

**Öntözőrendszer eszközeinek beszerzése**

Az alábbi pályázat keretében lefolytatásra kerülő beszerzési eljárás tekintetében:

„ROHU452. azonosító számú Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 „Joint Employment-Driven Initiative” (JEDI) című projekt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| 1. | Vontatott szántóföldi permetezőgép | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:** | | |
| **Gyártó/származási hely:** | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Legalább elektromos szakaszolás |  |
| Hidraulikus keretnyitás |  |
| Hidraulikus keretemelés |  |
| Kézmosótartály |  |
| Technológiai víztartály |  |
| Vegyszerbemosás |  |
| Szívóoldali szűrő |  |
| Minimum 1 utas szórófejek |  |
| Szivattyú teljesítménye legalább 150 l/ perc |  |
| Szivattyú minimum nyomás teljesítménye10 bar |  |
| Legalább 2000 literes tartály |  |
| Minimum 18 m széles szórókeret |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| 2. | Öntöződob | 2 |
| **Megajánlott termék típusa:** | | |
| **Gyártó/származási hely:** | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Minimum 250 fm hosszú tömlő |  |
| Minimum 6 bar-os nyomást bíró tömlő |  |
| Vízturbina |  |
| Minimum 2 fokozatú váltómű |  |
| Forgatható tömlődob |  |
| Minimum vízigény 200 l/perc |  |
| Minimum nyomásigény 3 bar |  |
| Legalább 30 méter öntözési sáv |  |
| Rotoros szórófej |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| 3. | Huzalkonzol | 2 db |
| **Megajánlott termék típusa:** | | |
| **Gyártó/származási hely:** | | |

**Technológiai leírás:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Teljesített paraméterek** |
| Horganyzott kivitel |  |
| Minimum 32 m szerkezeti szélesség |  |
| Minimum 36 m munkaszélesség |  |
| Állítható magasság |  |
| Minimum nyomásigény 2 bar |  |
| Cserélhető szórófejek |  |