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Ajánlatkérés - ESZKÖZBESZERZÉS
	Az ajánlatkérő neve: Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az ajánlat címe: Billenőplatós tehergépjármű beszerzése
Referenciaszám: FIGT/2025/5
Kezdő időpont: 2025/10/09


1. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A jelen ajánlatkérés tárgya:

INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program keretében megvalósuló „FIGT - Firefighter intensive ground training in the crossborder area” című pályázathoz kapcsolódó Billenőplatós tehergépjármű beszerzési feladatának lebonyolítása.

A pénzügyi ajánlatot Magyar Forintban, nettó és bruttó összeg feltüntetésével kérjük megadni. 
1. A beszerzés tárgya: Billenőplatós tehergépjármű beszerzése az alábbi paraméterek szerint:
Ajánlatkérő által előírt minimum műszaki követelmények Billenőplatós tehergépjármű vonatkozásában

	1. Általános követelmények
A járműnek új gyártásúnak, első üzembe helyezésűnek, a magyarországi közúti forgalomba helyezésre alkalmasnak kell lennie. A megajánlott típusnak teljes mértékben meg kell felelnie az Európai Unió és a magyar jogszabályok vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásainak.



2. Műszaki követelmények
2.1. Alapadatok
· B kategóriás jogosítvánnyal vezethető, legfeljebb 3500 kg megengedett össztömeg

· Szállítható személyek száma: legalább 6 vagy 7 fő (vezetővel együtt)

2.2. Motor és hajtáslánc
· Üzemanyag típusa: dízel

· Hengerszám: minimum 4, maximum 6

· Hengerűrtartalom: legalább 1901 cm³, legfeljebb 2500 cm³

· Teljesítmény: a jármű kategóriájához megfelelő

· Meghajtás: összkerékhajtás (4x4)

2.3. Karosszéria és méretek
· Kivitel: 4 ajtós

· Teljes hossz: legalább 6300 mm

· Teljes magasság: legfeljebb 2460 mm

· Plató belső hossza: minimum 3040 mm

· Plató: 3 irányban billenő kivitel

· Vonóhoroggal felszerelt

· Szín: gyári alapszín (ajánlatkérővel egyeztetve)

2.4. Aktív és passzív biztonsági rendszerek
· Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

· Vezető oldali légzsák

· Ütközésmegelőző rendszer

· Elektronikus menetstabilizátor (ESP)

· Kipörgésgátló rendszer (ASR)
· Sávtartó automatika

2.5. Vezetés és láthatóság
· Ködfényszórók

· Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

· Sebességtartó automatika (tempomat)
2.6. Komfortfelszereltség
· Klímaberendezés

· Távirányítós központi zár

· Első elektromos ablakemelők

· Magasságban állítható kormány

· Magasságban állítható vezetőülés

· Tolatókamera

· Teljes értékű pótkerék

2.7. Multimédia
· Színes érintőképernyős kijelző

· Okostelefon csatlakoztatására és kezelőfelületének megjelenítésére alkalmas Bluetooth-kommunikációs rendszer. 

· Bluetooth-kapcsolaton keresztül működő, integrált telefonkihangosító rendszer
3. Garanciális feltételek
A szállított járműre a gyártó által biztosított, legalább 5 év vagy 150.000 km (amelyik előbb bekövetkezik) teljes körű garanciát kell nyújtani.

4. Egyéb követelmények
· A járművet érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal kell átadni.

· A szállításnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéshez szükséges minden költséget (okmányok, vizsgadíj, szállítás, kivéve amit jogszabály a vevő terhére ró).

· A járműhöz magyar nyelvű kezelési útmutatót kell mellékelni.

5. Teljesítés helye: Eladó telephelye
6. Egyéb megjegyzés:
Az ajánlattevő a jármű pontos típusát és gyártóját az ajánlatban köteles megnevezni, továbbá műszaki adatlapot kell csatolnia, amely igazolja a megfelelést a jelen leírásban szereplő követelményeknek.


2. A szerződés meghatározása: Adás-vételi szerződés
3. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja: 
A szerződésben meghatározottak alapján. 
4. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
a) Minden terméket magába foglaló összesen költség alapján megajánlott legkedvezőbb bruttó ajánlatot adó Ajánlattevő kerül kiválasztásra.
b) Egyéb információk: 
· Az ajánlatot magyar nyelven, jelen ajánlatkérő 1. sz. mellékletén kérjük benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő nem kívánja az 1 sz. mellékletet használni, az ajánlatán fel kell tüntetni a pályázó megnevezését, címét, kapcsolattartó megnevezését, telefonos és e-mail elérhetőségét, továbbá a pályázat tárgyára vonatkozó ajánlati árat (nettó + ÁFA, bruttó bontásban).
· Az ajánlattétellel kapcsolatos további felvilágosításért forduljon bizalommal az Ajánlatkérő kapcsolattartójához.
5. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2025. október 21. 
6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
a) Az ajánlattevők a mellékelt árajánlat mintán nyújtják be ajánlataikat. Az ajánlatot elektronikus úton a kiss.norbert@morahalom.hu e-mail címre kérjük küldeni. 
b) Tájékoztatás az odaítélésről: Az ajánlattevők írásban értesülnek az értékelési eljárás eredményéről.

Mórahalom, 2025. október 09.
Tisztelettel:                    
	Kiss Norbert
Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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